別表

自主検査チェック表【　　　　　　】

※　結果欄記入要領　　　○　良　　×　不良　　　改修済

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その1 | | 検　査　実　施　日 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 検　　査　　項　　目 | | | 結　　　　　果 | | | | | |
| １　防火管理関係 | 消防計画の内容に変更された部分はないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 消火、通報、避難の訓練を定期的に実施しているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 従業員等に自衛消防隊員としての任務を周知し、担当任務や消防用設備等の操作要領を指導しているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 工事を行う場合は、工事中の消防計画を定め、火気等を使用する際に立会いをしているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 巡回、監視、終業点検を行っているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| カーテン、じゅうたん等は、防炎物品を使用しているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等の点検、報告を行っているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| その他 | |  |  |  |  |  |  |
| ２　避難管理等関係 | 廊下、階段、通路等に避難の障害となる物品を置いていないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 避難口の付近に避難の障害となる物品を置いていないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 避難口の戸が識別、視認困難となっていないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 避難上、消火活動上有効な開口部の確保がなされているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| その他 | |  |  |  |  |  |  |
| ３　建築物等関係 | 主要構造部の構造を変更（増改築）していないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 階段等に破損はないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 防火戸、防火シャッターの機能に異常はないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 防火戸、防火シャッターに破損、変形がないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 避難口の戸の開放方向が内開きになっていないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| ４　火気使用設備等関係 | 設備、器具に応じて正しく使用しているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 火気の使用中はその場を離れないで監視を行っているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 火気使用設備等の定期的点検整備を実施しているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 使用後に、火元責任者等による確認を行っているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 火元責任者等から火気管理について報告を受け、適切な指示をしているか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 設備、器具、排気筒、ダクトの周囲に燃えやすい材料を使用していないか。 | |  |  |  |  |  |  |
| 設備、器具、排気筒、ダクトに破損、亀裂等はないか。 | |  |  |  |  |  |  |

その2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検　　査　　項　　目 | | | 結　　　　　果 | | | | | |
| ４ 火気使用  設備等関係 | | 設備、器具の安全装置等の作動不良等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 喫煙、禁煙場所を定め、守られているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 定期的に灰皿から吸い殻を集め、水に浸して処理しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| ５　電気設備等関係 | | 電気配線等は、適正な配線工事をしているか。 |  |  |  |  |  |  |
| コード、器具等は使用場所に適合したものを使用しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備等（変電設備等）は、資格がある者が点検を行い、安全に使用しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| ６　危険物等関係 | | 可燃物等をみだりに放置していないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 配管等に亀裂、腐食、漏洩はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 消火器を設置しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 漏洩防止措置等の点検を行っているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 標識等に破損等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| ７　消防用設備等関係 | 消火器 | 設置数に不足なく、階ごとに設置しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 床面から高さが1.5m以下であるか。 |  |  |  |  |  |  |
| 変形、破損、腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 標識は見やすい位置にあるか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 屋内（外）消火栓設備 | ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 表示灯は点灯し、離れた場所からの確認が容易であるか。 |  |  |  |  |  |  |
| 扉の開閉及び操作を妨げる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置に異常はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ室内は整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備 | ヘッドの周囲に散水の障害となるものを設けていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| ヘッドの変形、破損、腐食、漏水箇所はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 間仕切り等の変更によるヘッドの未設置部分はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 制御弁、加圧送水装置の圧力計の指示圧力は正常か。 |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ室内は整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 標識は正しく設置されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 送水口に変形、操作障害となるものを放置していないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

その3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検　　査　　項　　目 | | | 結　　　　　果 | | | | | |
| ７　消防用設備等関係 | 自動火災報知設備 | 感知器に破損、変形はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 間仕切り等の変更による感知器の未設置部分はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 発信機（押しボタン）の操作を妨げる障害物等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 表示灯は点灯し、離れた位置からの確認が容易であるか。 |  |  |  |  |  |  |
| 受信機の周囲に操作の障害となるものを置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 受信機の操作スイッチは正常な位置になっているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 電源が遮断されていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 火災表示及び回路導通試験の結果は正常か。 |  |  |  |  |  |  |
| 警戒区域図は、受信機の付近に備えているか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 非常警報設備 | 発信機（押しボタン）の操作を妨げる障害物等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 表示灯は点灯し、離れた位置からの確認が容易であるか。 |  |  |  |  |  |  |
| 電源に異常はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 火災通報装置 | 本体の周囲に操作の障害となるものを置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 遠隔起動装置（子機）の操作を妨げる障害物等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 電源に異常はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯 | 表示面は汚れがなく、破損、脱落はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 正常に点灯し、非常電源での点灯は正常か。 |  |  |  |  |  |  |
| 装飾品等の取り付けにより見にくくなっていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 間仕切の変更や、改装等による設置位置が不適当になっていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 誘導標識 | 汚損、脱落等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 装飾品等の取り付けにより見にくくなっていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具 | 容易に接近でき、操作に支障のない空間が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| 降下場所及び避難空地に障害物等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 本体等に破損、変形、腐食等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 標識等が取り付けてあるか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 連結送水管 | 放水口の周囲に物品等を放置していないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 送水口に変形、操作障害となるものを放置していないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 標識に破損等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

その4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検　　査　　項　　目 | | | | 結　　　　　果 | | | | | |
| ７　消防用設備等関係 | その他の消防用設備等 | ※　上記消防用設備等の項目を参考にチェックするものとする。 | | | | | | | |
| 水噴霧消火設備等 | |  |  |  |  |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 | |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器 | |  |  |  |  |  |  |
| 消防用水 | |  |  |  |  |  |  |
| その他 | |  |  |  |  |  |  |
| ８　その他 | その他火災予防上必要な事項 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者 |  |  |  |  |  |  |
| 防火担当責任者 |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 |  |  |  |  |  |  |
| 統括防火管理者 |  |  |  |  |  |  |